软件更新历史 下载页面http://btcnc.net/web/2moto/WEB/4.htm


V3.2 发布日期2018-1-25
★新加特性:
1:在编程界面选择输入口X,会有自动加X的中文输入名，方便编程
2:在电机配置界面当定义左右限位后，自动在输入口表加入名字，方便编程
3:电机最高限速改为23Khz
4:手动10mm测试速度改为4000Hz
5:步进电机在切换方向的时候，带5ms脉冲延迟输出,适应杂牌驱动器，换向迟钝的问题（需升级固件）

漏洞修复:
1:删除编译时间功能，因为时区问题，有些PC会未知的错误
2:电机配置界面，假如输入空字符 报错的问题
3:因字体问题，修复回零输入框对齐问题
4:统一设备型号为12路晶体管输出，删除以前继电器的说明信息
5:修复是否格式无法保存的问题
6:修复在菜单编辑界的最后几行，格式小窗口被遮挡的问题
7:在程序板，修复卡顿问题 ，及写入键闪烁问题

V3.1 发布日期2017-11-1
★新加特性:
1:增加可变端口输出功能 如Y:a=b 
2:增加可变延迟内的可变菜单行功能 如 [等:菜单：b] 具体行数由变量b控制
3:在程序选择界面下，鼠标移动到命令预览处，也能显示帮助
4:屏幕显示界面实时显示鼠标位置的当前行，方便编程
5:非常规指令，在主界面强制显示帮助
6:自带10个工程案例，方便学习和参考
7:新增测试模板程序按钮，方便首次学习

漏洞修复:
1:菜单的数据格式为空时，无法保存格式问题
2:编程时的菜单可选范围限制在24行，防止误操作
3:修复保存的时候经常出现xx.bent.bent的情况
4:修复在程序选择界面下，选择端口号错乱的情况
5:修改右限位选项中的'软件零点'改为'无右限位'

V3.0 beta1 发布日期 2017- 9 - 15
★新特性
1:全新带引导的指令输入界面，使用比旧版更智能，更方便,更接近自然语言。
2:上位机也可调整[按返回键的返回速度]
3:*增加下载回读验证，和上传代码回读校验,从此不用怀疑下载是否完整
4:*增加实时变量显示，极大方便程序的调试
5:*增加大家急需的右限位功能，在菜单第42行和54行
6:增加系统参数设置界面 前进10mm 和回零功能，方便测试
7:增加最后一次编译时间，让客户知道自己的程序是什么时候写进去的
8:在上传或下载过程中，自动锁定工具栏，以免误操作

注: 带*号的 需固件版本在2017-9-1以后才支持
漏洞修补
1:修改默认值为 按F键控制端口输出=否，按急停恢复动作=是
2:如果是空白文件,自动新建10行空行
3:修补软件不能保存自定义界面的BUG
4:开机启动显示名称后面加个重启按钮和确定按钮，方便使用   
5:加速度统一改名为 加减速，以免误导
6:修补某些带空格路径无法正常打开的BUG
7:修改Y16蜂鸣器Y17多端口的命名BUG
8:Y轴点动距离默认更改为00000
9:设置电机参数页面，增加个确定按钮
10:优化响应速度和其他小BUG
 
★V2.2发布日期 2017- 4 -7
1:解决行多选时候，会出现鼠标无法弹起的BUG
2:注释程序行免按回车键自动保存。
3:解决某些WIN10版本无法保存的BUG
4:修改默认最高限制速度为65535，有些用户改速度没有反应的困惑
5:修改默认加速度为4
6:修改默认点动距离为0 （大部分人用不到点动功能）
7:解决永久计数器超过65535 就归零的BUG（需要更新固件）
8:增加一些字体
9:不管用户是不是以管理员模式打开，程序自动会以管理员模式打开

★V2.1发布日期 2017 -4 -1
1:程序编辑框支持鼠标任意地方拉行多选!!，解决老版新手不适应问题
2:用户的工程文件全面改用.bent格式，支持直接双击工程文件打开程序!免去加载工程文件的繁琐
3:删除 可编程控制器.txt 临时文件，真正绿色软件且不生成缓存文件!
4:打开软件默认空白工程，且第一次保存自动新建文件
5:增加新增工程按钮
6:增加下载程序的时候 显示当前下载的行，一目了然
7:修改配置参数等界面，强制改为英文输入法，符合操作习惯
8:第一次连接成功后，提示是否数据同步。
9:数据最大值做了限制，防止误操作
10：第0行程序上按确定键。将在上面插入新行，否则在下行插入。符合操作习惯
11：解决下载过程中死机等一系列BUG
12：下载或读出过程中允许退出下载或读出
13:另存为文件名上自动加入编程日期。方便记忆
14:文件保存的时候用户即使不加.bent后缀，软件也会自动添加，防止误操作

★V2.0 Beta2 发布日期 2017 -1 -1 
1:动态的显示下位机运行的程序行，运行更直观，调试更方便
2:增加子程序快捷键自动捆绑，按F1-F10可以运行预设的程序，方便多套程序的切换
3:通过图形界面修改下位机主画面，开机欢迎语，输入输出名
4:在线修改设备的运行参数，菜单，及设备配置参数
5:新增帮助中心，可查看在线视频，说明书，等资料
6:新增程序一键打印功能，打印页面内部优化。不需要在排版
7:新增 启动 暂停 停止 图标和快捷键,初始化设备，密码修改等功能
8:全新的手动控制界面，可以显示感应器状态，输出口状态，当前坐标，支持快捷键操作
9:新增设备信息，出厂日期，型号，工作次数等显示。

★V1.0 发布日期 2016 -1 -1 
1:在脱机编程的功能上，增加PC上位机编程功能，对于多行程序编辑帮助非常大。

*************************************************软件说明*******************************************************************

注意此版本上位机必须配备控制器固件在2017年3月10号以后版本才可以配对。如版本过低请
联系客服进行升级。
**************************************************************************************************************************
使用步骤:
   0:将下载器与控制器连接起来，并将下载器插入电脑USB口
   1:安装正确版本CH340驱动(USB转串口驱动)。
   2:右键"我的电脑"->点击"管理"->点击"设备管理器" 如出现"COM口和LPT"且不带黄色
     的问号或感叹号，那就说明驱动安装成功。
【3】有些电脑使用精简版系统，内部没有自带的DLL库，会提示类似未找到MSCOMM32插件的警告，只要执行
     简语言补丁文件夹内的“安装.bat”就可以打完补丁，如果还不行，请根据错误的提示到网站上下载相应的OCX插件（注意32位和64位不通用的）
   4:再直接运行本软件(绿色软件，无需安装),如果听到“嘀”声,说明通讯成功（串口号,波特率，校验位会自动匹配)。
   5:点击↑按钮可读取控制器内存储的程序，并读出所有设置(建议每次联机后进行读一遍进行同步数据)
   6:点击↓按钮可把编辑好的程序烧录到控制器内（掉电后程序不会丢失）
   7:点击“启动”按钮，运行控制器内部的程序（注意：需提前下载程序）
   
使用技巧：
   1:在行号后面按下左键并往下拖拉可选择多行
   2:选择后可右键复制，直接可粘贴到QQ，论坛等地方，方便交流
   3:也可将从QQ，论坛等地方复制代码直接复制到表格上面
   4:在指令上按下鼠标中键，可切换当前行的颜色，方便阅读
   5:此上位机更新较频繁，可登陆官网下载最新版本,可登录官网www.btcnc.net下载最新版本。
   6:本软件使用串口进行透明传输，用户可以在本软件的串口监视界面查看数据的收发。
     也可直接用另一个USB转串口设备接在控制器上，从硬件上读取通讯数据。使用通用的串口
     控件即可自主进行第三方开发，如有需要，也可联系我们定制。


快捷键预览:
            F1      模拟运行F0键
            F2-F11  运行子程序(需提前下载到控制器) 
            F12     启动/暂停 (模拟按下设备的F0)
            ESC     急停(模拟按下设备的ESC键)
            `       暂停/继续启动
            0-9     输出口Y0-Y9 (需在手动测试界面)
            A       控制X电机反转(手动测试界面)
            S       控制X电机正转(手动测试界面)
            W       控制Y电机反转(手动测试界面)
            D       控制Y电机反转(手动测试界面)
            CTRL    速度倍率X5(手动测试界面)
            C       复制程序(编程界面)
            V       粘贴程序(编程界面)
            B       蓝色(编程界面)
            P       粉红(编程界面)
            Q       青色(编程界面)
            空格    黑色(编程界面)
            W       白色(编程界面)
            Y       黄色(编程界面)
            R       红色(编程界面)
            G       绿色(编程界面)
            Del     删除当前行
            Ent     新建一行空白行

友情提示1:在行号的空白区域按住鼠标左键不放往下拉能多选行"
友情提示2:当子程序有注释后会在手动测试按钮上显示子程序名"
友情提示3:双击指令行头部或尾部的空白区域都能更改指令类型"
友情提示4:快捷键R红色 G绿 B蓝 W白 P粉 Q青 空格黑色"
友情提示5:快捷键 C=复制本行 V=粘贴本行 "
友情提示6:按ESC=停止 ~=暂停 F12=下载程序 F1~F11运行子程序(需下载) "
友情提示7:按ENTER(回车)新建空白行,按DEL(退格)删除当前行"
友情提示8:按数字键 0 ~ 9 可以控制端口Y0-Y9 "
友情提示9:首行如不写子程序指令，那按F0后默认首行开始运行 "
友情提示10:最后一行的程序结束可以省掉不屑 "
友情提示11:把每1毫米需要多少脉冲再除以10,可以获得10倍的有效行程

更多说明及帮助信息 请登陆网站http://www.btcnc.net
如有功能建议或疑问请致电 0579-881999032 
诚招区域代理             13396791973

支持国产，尊重版权，盗版可耻
